<AVRWorkspace><IOSettings><CurrentRegisters/></IOSettings><part name="AT90USB162"/><Files><File00001 Name="C:\Documents and Settings\stephen\Desktop\MyUSB 1.5.3\MyUSB 1.5.3\Demos\USBtoI2C\USB10.c" Position="218 127 1087 597" LineCol="330 8"/><File00002 Name="C:\Documents and Settings\stephen\Desktop\MyUSB 1.5.3\MyUSB 1.5.3\Demos\USBtoI2C\StepDirLineCoding.h" Position="204 135 316 162" LineCol="27 0"/><File00003 Name="C:\Documents and Settings\stephen\Desktop\MyUSB 1.5.3\MyUSB 1.5.3\Demos\USBtoI2C\StepDirLineCoding.c" Position="204 135 316 162" LineCol="109 0"/><File00004 Name="C:\Documents and Settings\stephen\Desktop\MyUSB 1.5.3\MyUSB 1.5.3\Demos\USBtoI2C\I2C_bitbanged.c" Position="204 135 1055 611" LineCol="336 0"/><File00005 Name="C:\Documents and Settings\stephen\Desktop\MyUSB 1.5.3\MyUSB 1.5.3\Demos\USBtoI2C\USB10.h" Position="251 137 1000 592" LineCol="0 0"/></Files></AVRWorkspace>
